Tlak stávajícího ventilátoru na odsávání od stroje Hobema je podle údajů dodavatele 3800 Pa.